|  |  |
| --- | --- |
| Checkliste\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | C:\Users\KLAAR\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_TROX_HGI_with adress.png |
| FSL / Schoolair Inbetriebnahme |

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie die elektronisch oder in Druckbuchstaben ausgefüllte Checkliste direkt an Ihren Ansprechpartner oder an ts@trox.de.

Mit freundlichen Grüßen

TROX HGI GmbH

**Auftraggeber / Kundennummer:**

|  |
| --- |
|  |

**Anschrift des AG:**

|  |
| --- |
|       |

**VK-Auftragsnummer, Pos.:**

|  |
| --- |
|       |

**Gewünschter Inbetriebnahmetermin:**

|  |
| --- |
|       |

**Objektanschrift:**

|  |
| --- |
| Objektname: Straße:      Zusatz:      PLZ Ort:      Informationen zur Anfahrt:       |

**Ansprechpartner:** (inklusive Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse)

|  |
| --- |
|                           |

**Montage:**

JA / NEIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | Alle Geräte sind montiert und frei zugänglich. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2)  | Transportverpackung wurde vollständig entfernt, die Luft Ein- und Ausgänge offen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3) | Alle Luftkanäle sind Luftdicht an die Fassade angeschlossen. Luftkanalanschlüsse in der Fassade sind durchgängig geöffnet, Schutzfolien wurden entfernt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4)  | Alle wasserseitigen Anschlüsse sind hergestellt, die Leitungen sind befüllt, entlüftet und Medium steht uneingeschränkt zur Verfügung. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5)  | Raumbediengeräte sind, entsprechend der Montageanweisung, an einem nicht thermisch beeinflussten Ort montiert. |

**Verdrahtung:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7)  | Geräte wurden gem. Verdrahtungsunterlagen angeschlossen (inkl. 230V, KL-Bus Master-Slave). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8)  | Raumbediengeräte wurden vollständig verdrahtet. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9)  | Spannungsversorgung (230VAC) liegt ununterbrochen an. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10)  | Digitale Eingänge werden genutzt, wurden verdrahtet und sind betriebsbereit (max. 3 Stück): |
|  |  | [ ]  | *Hardware Frostschutz* |
|  |  | [ ]  | *Fensterkontakt* |
|  |  | [ ]  | *Change Over Funktion* |
|  |  | [ ]  | *Brandabschaltung* |
|  |  | [ ]  | *Präsenzschaltung* |
|  |  |  |  |

**GLT Anbindung:**

JA / NEIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11)  | GLT Anbindung: |
|  |  | [ ]  | *BACnet MS/TP* |
|  |  | [ ]  | *Modbus RTU* |
|  |  | [ ]  | *LON-FTT-10* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12)  | Außentemperatur und Betriebsartenvorgabe liegen vor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 13)  | Checkliste „Einstellwerte“ und „Funktionalität“ wurden ausgefüllt und ebenfalls zugeschickt. |

14) Anmerkungen (z.B. Netzwerkdaten GLT Anbindung):

|  |
| --- |
|       |

Diese Checkliste wurde ausgefüllt von:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|      Firma |      Name, Vorname |      Datum |

Mit dem Versand der Checkliste an TROX wird die Richtig- und Vollständigkeit der Angaben bestätigt. Nicht korrekt ausgeführte bauseitige Vorleistungen führen zu Wartezeiten, Fehlersuchen oder zusätzlichen Einsätze durch den TROX Servicetechniker. Bitte beachten Sie, dass hierdurch zusätzliche Kosten entstehen.